附件3
拟采购设备清单
	序号
	设备名称
	用途及功能要求

	1
	精密鼓风干燥箱
	用于样品检测前处理，恒温波动度±1℃，温度均匀度±1.5%；容积≥175L，搁板3块 


	2
	剂量面积乘积仪
	用于牙科CBCT性能检测，满足WS818-2023的检测要求。

	3
	牙科CBCT性能模体
	用于牙科CBCT性能检测，满足以下性能要求：主体应由直径为 15 cm～17 cm 的聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）的圆柱体组成，圆柱内可嵌入或内置有高对比度分辨力模块、低对比度分辨力模块、均匀性模块和测距误差模块等测试模块。高对比度分辨力模块横断面、冠状面和矢状面中线对范围应覆盖 1.0 lp/mm～2.0 lp/mm（误差不应超过±10%）；低对比度分辨力模块至少包括低密度聚乙烯（LDPE）和聚甲醛树脂（DELRIN）材料，在横断面上的直径分别为 1 mm、2 mm、3mm、4 mm 和 5 mm；测距模块应能提供横断面上不小于 50 mm 的距离指示。对于可拼装不同成像模块的口腔 CBCT 性能模体，将待成像模块置于模体中间孔列曝光时，其他孔的位置应用 PMMA 模块填充。

	4
	中子测定仪
	[bookmark: _GoBack]用于中子辐射剂量率测量

	5
	电子流量计
	用于空气采样器流量校准，测量范围：（5～500）mL/min ；（300ml/min~30L/min） ；测量方式：干式；连续工作时间：>8h 。




